****

* 1. **BESLUIT**

Gelet op de aanvraag als bedoeld in artikel 32 van Verordening (EU) 528/2012, d.d. 8 juli 2019 (Opeenvolgende wederzijdse erkenning biocidefamilie) van

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

Berghäuser Straße 70

D-57319 BAD BERLEBURG

Duitsland

tot verkrijging van een toelating als bedoeld in artikel 19 van de Verordening (EU) 528/2012, voor de biocidefamilie

**Koralan GL 220 Biocidal Product Family**

op basis van de werkzame stof 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC)

**BESLUIT HET COLLEGE** als volgt:

**1.1 Toepassingen**

De producten van de biocidefamilie Koralan GL 220 Biocidal Product Family worden toegelaten als houtconserveringsmiddelen (PT08) onder nummer NL-0021277-0000 voor de in bijlage I genoemde toepassingen. De biocidefamilie omvat de volgende producten en handelsnamen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Product** | **Handelsnamen** | **Meta SPC** | **Gebruiken** |
| 1 | Koralan Imprägnier-Grund farblos  Koralan GL 220 farblos  swingcolor HOLZSCHUTZ-GRUND  Embadecor IW Kleurloos  swingcolor HOUT – VOORSTRIJKMIDDEL | 1 | * Geautomatiseerd spuiten -Industrieel * Geautomatiseerd onderdompelen – Industrieel * Handmatig onderdompelen – Industrieel * Handmatig onderdompelen – Professioneel * Flow coating (overgieten) – Industrieel * Kwasten/Rollen - Professioneel * Kwasten/Rollen - Niet-professioneel |
| 2 | Koralan Imprägnier-Grund farblos+  Koralan GL 220 farblos+  swingcolor HOLZSCHUTZ-GRUND+  Embadecor IW Kleurloos+  swingcolor HOUT - VOORSTRIJKMIDDEL+ |
| 3 | Koralan GL 220 Silbergrau  Embadecor IW Zilvergrijs  Koralan GL 220 Silber |
| 4 | Koralan GL 220 Eiche  Koralan GL 220 Sommerblau |
| 5 | Koralan GL 220 Lärche  Embadecor IW Lariks |
| 6 | Koralan GL 220 Signalrot  Koralan GL 220 Russisch grün  Koralan GL 220 Teak  Embadecor IW Teak  Koralan GL 220 Ebenholz  Embadecor IW Ebben |
| 7 | Koralan GL 220 Salzgrün  Koralan GL 220 Olivgrün  Embadecor IW Olijfgroen  Koralan GL 220 Schiefergrau  Embadecor IW Antraciet  Embadecor IW Leisteengrijs |
| 8 | Koralan GL 220 Nussbaum  Embadecor IW Noten  Koralan GL 220 Eiche Hell  Embadecor IW Licht eiken |
| 9 | Koralan GL 220 Tabakbraun  Embadecor IW Tabaksbruin |
| 10 | Koralan GL 220 Kastanie  Embadecor IW Mahonie |
| 11 | Koralan GL 220 Palisander  Embadecor IW Palissander  Koralan GL 220 Schwedenrot |
| 12 | Koralan GL 220 Color |
| 13 | Koralan GL 220 Kiefer  Embadecor IW grenen |
| 14 | Koralan GL 220 Maisgelb  Embadecor IW Goudgrenen  Koralan GL 220 Hellgrau |
| 15 | Koralan Imprägnier-Grund Weiß  Koralan GL 220 weiß  Embadecor IW Wit |
| 16 | Koralan Imprägnier-Grund Weiß+  Koralan GL 220 weiß+  Embadecor IW Wit+ |
| 17 | Koralan GL 220 Bangkirai  Embadecor IW Bankirai |
| 18 | Koralan GL 220 Mittelgrau |

**1.2 Expiratiedatum**

De toelating eindigt op 13 juni 2029.

1.3 Samenvatting van Productkenmerken (SPC)

De productkenmerken worden vastgesteld als voorzien in bijlage I bij dit besluit.

Bijlage I omvat een Summary of Product Characteristics (SPC) voor industrieel, professioneel en niet-professioneel gebruik.

**1.4** **Samenstelling, vorm en verpakking**

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

**1.5 Gebruik**

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van de in bijlage I onder punt 4 weergegeven toepassingen en volgens de in punt 5 weergegeven gebruiksvoorschriften.

**1.6 Classificatie, verpakking en etikettering**

De classificatie, verpakking en etikettering op basis van artikel 69 van de verordening bevat de informatie zoals weergegeven in bijlage I bij dit besluit.

**1.7 Motivering**

De beoordeling van deze producten en hun toepassingen is uitgevoerd door de lidstaat Polen. Uit het beoordelingsrapport van Polen blijkt dat de biocidefamilie voldoet aan de voorwaarden van toelating zoals beschreven in artikel 19(1). De biocidefamilie is in de referentielidstaat toegelaten onder nummer PL-0016773-0000. In Nederland worden de conclusies van de beoordeling overgenomen via de procedure van wederzijdse erkenning.

**2 DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING**

**2.1 Aanvraag**

Het betreft een aanvraag tot verkrijging van een toelating op basis van wederzijdse erkenning van de Poolse toelating voor de biocidefamilie Koralan GL 220 Biocidal Product Family, een biocidefamilie op basis van de werkzame stof 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IBPC). De biocidefamilie wordt toegelaten voor industrieel, professioneel en niet-professioneel gebruik als houtconserveringsmiddel.

**2.2 Informatie met betrekking tot de stof**

De werkzame stof 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat is bij Richtlijn 2008/79/EC van de Europese Commissie opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen.

**2.3 Karakterisering van het middel**

De biocidefamilieleden (producten 1 tot en met 18) zijn houtconserveringsmiddelen op basis van de werkzame stof 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC). IPBC is een carbamaat. Carbamaten verstoren de permeabiliteit van het celmembraan en het vetzuurmetabolisme in schimmels.

**2.4 Voorgeschiedenis**

De aanvraag is op 24 juni 2019 ontvangen; op 8 juli 2019 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen.

2.5 Eindconclusie

Bij gebruik volgens de voorschriften is het middel Koralan GL 220 Biocidal Product Family op basis van de werkzame stof 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC) voldoende werkzaam en heeft het geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens en het milieu.



Ede, 6 maart 2020

